PEM Wirkungsgrad 65% und 20% für wärme

5 Säulen

Hinzufügen: 4. Piktogramm kg Stahl

Haus verbrauch mit dem Brennwert

Wasserstoffbeheizung (Brennwert) rückverbrennung -> MWh wärme

Stack Abwärme für hausbeheizung

- Dropdown für Technolige raus (NUR PEM)

Wasserbedarf von der Folie nochmal mit 17

Wasserstoff angeben in t und MWh

Sauerstoff tonnen

Faktor für o2 und h2 überprüfen

- Webspace anfragen Campus-IT / Webhosting

- Komplette Seite Ausliefern (Möglichkeit 1)

- Formular in einem Packet (Möglichkeit 2 (DIV Container und Pyscript über proxy reinholen (Aussage Campus IT)

- Als view element einbinden

- Als iFrame umsetzen